*************************************************
***                  ANA-SONS                 ***
***   Modification de paramètres par défaut   ***
*************************************************

A l'ouverture d'Ana-sons, vous pouvez imposer deux paramètres par défaut :

- le volume d'enregistrement du microphone : vous devez choisir un nombre entier entre 0 et 100.
- la fréquence d'échantillonnage du microphone : vous pouvez choisir une des valeurs suivantes : 8000, 11025, 16000, 22050, 44100, 32000, 48000, 88200, 96000, 128000, 176400, 192000, 352800, 384000

ATTENTION : dans les lignes ci-dessous, vous devez modifier uniquement la valeur après les deux points ":"


Volume d'enregistrement du microphone : 75

Fréquence d'échantillonnage du microphone : 176400


